关于比价采购网络摄像机的

公告

天目新闻为开展平台慢直播业务需要，根据集团和网站的招标采购的有关制度、规定，拟进行比价采购以下服务，欢迎具备相应资质和实力的供应参与报价。现将有关事项公告如下：

**比价内容及要求**

1．项目编号： **2020-11-03**

2．比价内容：网络摄像机采购

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **序号** | **产品名称** | **品牌** | **规格型号** | **单位及****数量** |
| 1 | 网络摄像机 | 宇视（uniview） | 4K星光宽动态38倍智能红外球型网络摄像HIC6881-IR 支持5种智能模式切换：混行检测、人脸检测、深度周界、人脸比对、人数统计混行检测：支持机动车、非机动车、行人分类检测抓拍人脸检测：支持人脸、人体检测抓拍及属性提取，并实现人脸、人体关联，可支持40张人脸并发检测人脸比对：支持前端人脸识别，支持黑名单比对，支持16个人脸库，共10K库容人数统计：支持绊线人数统计和区域人数统计，适应多种场景使用需求深度周界：支持越界检测、进入区域、离开区域、区域入侵4种布防模式，可对机、非、人分类检测布防支持目标抓拍及联动跟踪支持GPS/北斗，可采集经纬度信息，可免人工标定摄像机坐标位置支持电子罗盘，实时感知摄像机的位置、方向、俯仰角度等，并配合后端，实现动态可视域监控支持陀螺仪防抖，有效降低画面抖动，使图像稳定清晰支持800万图像格式，画面更清晰采用1/1.8英寸靶面，高灵敏度传感器，满足星光级监控需求38倍（5.7~216.6mm）超大光学变倍，看得更广、更远120dB光学宽动态，根据环境亮度自动切换，满足高反差场景监控需求第五代红外技术，随动补光，补光距离超过250米同时提供以太网电口和SFP光口，并支持光电串接支持光学透雾，穿透雾霾成像，图像清晰自适应透雾，摄像机能根据雾霾严重程度，自适应调节透雾等级支持定时抓拍、隔时抓拍、预置位抓拍、事件抓拍等多种抓拍方式支持H.265、SVC可伸缩视频编码算法，压缩效率更高，应用灵活AAC-LC宽频音频编码，支持48KHz音频采样率支持AC 24V±25%、DC 24V±25%供电支持音频1入1出，告警2入1出，1路RS485串口支持最大256G Micro SD卡IP66防护等级 | 5台 |
| 2 | 施工费用 |  | 1. 供应商可以根据采购方要求独立完成网络摄像机安装、调试等工作，最终为采购方提供所需网络流地址和远程监控功能
 | 5台 |
| 3 | 网络费用 |  | 1. 网络摄像机所需网络，根据安装地实际情况由供应商提供带宽2M-5M（联通、移动、电信其中一家）网络线路。
2. 供应商提供网络服务需保证摄像信号流畅。
3. 网络摄像机所产生流量费用以包年形式进行采购，供应商提供相应的增值税发票。
4. 供应商应在合同中注明包年续费价格。
 | 5台 |
|  | 费用预算 | 10万元 |
|  | 其他要求 | 供应商提供网络摄像机一年免费维护 |

3. 项目金额：

最高限价10万元，超过最高限额作无效投标处理。

4.供应商的资格要求：

（1）具有独立法人资格的供应商；

（2）具有主要采购内容经销、服务供应资格；

（3）具有本项目采购人提供按需供货或服务的能力；

5.比价响应文件包括但不限于下列组成内容：

（1）供应商情况简介、营业执照副本（提供复印件，加盖公司公章）；

（2）供应商财务状况（财务审计报告）；

（3）供应商服务案例（附合同）；

（4）报价表（详见附件）。

（5）供应商认为需要提供的其它资料。

6.比价响应文件的份数及递交时间：

比价响应文件一份，于2020年 11 月 26 日12时前盖公章密封送（邮寄）至采购单位指定地点（杭州市体育场路178号浙江日报社B座三楼浙江在线）。

7.成交方式：

采用比价方式，视情况需进行二次报价。

8. 采购单位联系人：周鸣燕

 采购单位联系方式：0571-85311124

**供应商情况简介**

|  |  |
| --- | --- |
| 单位名称 |  |
| 单位地址 |  |
| 注册资金 |  | 企业性质 |  |
| 单位成立时间 |  | 联系电话 |  |
| 主要资质 |  | 电子邮箱 |  |
| 法定代表人 |  | 开户银行 |  |
| 总经理 |  | 银行帐号 |  |
| 职工人数 |  | 税号 |  |
| 企业流动资金 |  | 企业净资产 |  |
| 上一年度主营业务收入 |  | 上一年度净利润 |  |
| 服务案例 | 采购人 | 采购内容 | 成交价（元） | 联系人及电话 |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
| 单位简介 |  盖章 年 月 日 |

**报价表**

项目名称：

项目编号：**\_** **\_\_\_**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **编号** | **项目内容（注明标准要求）** | **数量** | **单价** | **价格**（单位元） |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
|  | 合计：  |  |

注：

1、中标供应商应针对采购项目安排专职对接负责人，对项目全程提供对接服务，硬件部署时需要中标供应商专业技术人员到场；

2、设备货物类采购：

（1）中标供应商提供的商品必须是全新的正品原装，若属仿品或假货，一经发现按合同双倍金额赔偿；

（2）中标供应商应按法律法规规定对采购设备给予3年三包服务，三年内软件免费升级维护，提供书面售后服务操作具体规程；

（3）中标供应商负责送货，按采购单位要求送到指定地点；

3、以上报价含所有税费，中标供应商需提供增值税专用发票。

供应商：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）