关于比价采购等保设备服务的公告

浙江在线新闻网站有限公司为开展县级融媒体中心建设业务需要，根据集团和网站的招标采购的有关制度、规定，拟进行比价采购以下服务，欢迎具备相应资质和实力的供应参与报价。现将有关事项公告如下：

**比价内容及要求**

1．项目编号： **ZJOL-TMY-20191010-CS02**

2．比价内容：  **等保设备服务**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 业务支撑系统 | 下一代防火墙 | 台 | 1 | 深信服AF-1000-F440-BL | 三层吞吐量8Gbps，应用层吞吐量2Gbps；并发连接数200W，新建连接数10W，支持URL过滤、入侵防护、僵尸网络检测，威胁情报、Web安全防护、Web扫描、网页防篡改，实时漏洞分析、敏感信息防泄漏等功能，支持生成和导出威胁报告，提供安全报表，2U；SATA 1T存储；标配4个千兆电口+4个千兆光口，1个串口（RJ45），2个USB 2.0，双电源； |
| 网络安全 | 终端检测EDR | 套 | 1 | 深信服端点安全软件V3.0（高级版本授权） | 端点安全防护软件，提供主机安全的预防、防御、检测和响应能力。主机安全预防包含主机安全基线合规审查。主机安全防御包含恶意文件实时监控防御。主机安全检测包含恶意文件扫描检测。主机安全响应包含一键文件和主机隔离、设备联动响应。内含150个授权 |
|  | 上网行为管理 | 台 | 1 | 深信服AC-1000-F620-BL | 推荐带宽性能500Mb， 支持用户数5000; 6个千兆电口+2个千兆光口 ，1个串口(RJ45) ，2个USB2.0，双电源，提供上网认证，行为审计、流量管控、行为审计等功能 |
| 非编媒资系统网络安全 | 下一代防火墙 | 台 | 1 | 深信服AF-1000-FA40-BL | 三层吞吐量10Gbps，应用层吞吐量3Gbps；并发连接数220W，新建连接数15W，支持URL过滤、入侵防护、僵尸网络检测，威胁情报、Web安全防护、Web扫描、网页防篡改，实时漏洞分析、敏感信息防泄漏等功能，支持生成和导出威胁报告，提供安全报表，2U；SATA 1T存储；标配10个千兆电口+4个千兆光口，1个串口（RJ45），2个USB 2.0，双电源； |
| 终端检测EDR | 套 | 1 | 深信服端点安全软件V3.0（高级版本授权） | 端点安全防护软件，提供主机安全检测、主机合规审查、安全防护和响应能力。主机安全检测包含恶意文件检测、WebShell检测、暴力破解检测，微隔离等。主机合规审查包含等级保护主机安全合规审查和行为日志合规审查。安全防护能力包含防病毒，防入侵。安全响应包含一键文件隔离、一键主机隔离。 |
| 网闸 | 台 | 1 | GAP-1000-A600-BL | 吞吐量：500Mbps，标配提供文件交换、数据库访问和同步、视频交换、组播代理、访问交换等功能模块 |
| 终端检测响应平台 | 台 | 1 | 深信服终端检测响应平台 | 端点安全软件控制中心:资产管理：统一管理终端主机的资产信息。集中管控：统一配置，下发EDR软件的安全检测策略，联动响应配置。智能分析：统一分析端点安全上传信息，集中存储日志，满足日志存储的要求。响应中心：统一处置安全事件，对事件进行威胁定位、溯源分析、取证调查。 |
| 日志审计平台 | 台 | 1 | 深信服日志审计平台 | 含100个接入设备许可；5G/天日志处理能力；0.8T数据存储空间；包含日志分析系统全功能模块（日志的采集、过滤、归并、关联分析、展现、告警监控、实施事件监控、报表等，双电源。 |
| 网络交换机 | | 台 | 1 | 华为/S5720s-28P-LI-AC | 要求至少28个10/100/1000Base-T以太网端口，4个复用的千兆Combo SFP，4个千兆SFP ；一个扩展子卡插槽；交换容量≥598G/5.98Tbps；包转发率≥168Mpps；要求交流供电，配置RPS冗余电源；额定电压范围：100-240V AC；50/60Hz  业务端口防雷能力≥8kV 。★可插拔双电源，支持交流或直流供电，配置2个AC电源。 |
| 网络设备辅材 | | 套 | 1 | 定制 | 网络接入所需的光模块、光缆跳线、六类线等 |
| 安全等保测评服务 | | 个 | 1 | 定制 | 提供融媒体中心非编媒资网等保二级测评服务，并确保通过测评。 |

3. 项目金额：

最高限价35.5万，超过最高限额作无效投标处理。

4.供应商的资格要求：

（1）具有独立法人资格的供应商；

（2）具有主要采购内容经销、服务供应资格。

（3）具有本项目采购人提供按需供货或服务的能力。

5.比价响应文件包括但不限于下列组成内容：

（1）供应商情况简介、营业执照副本（提供复印件，加盖公司公章）；

（2）供应商财务状况（财务审计报告）；

（3）供应商服务案例（附合同）；

（4）报价表（详见附件）。

（5）供应商认为需要提供的其它资料。

6.比价响应文件的份数及递交时间：

比价响应文件一份，于2019年 11 月 26 日12时前盖公章密封送（邮寄）至采购单位指定地点（杭州市体育场路178号浙江日报社B座三楼浙江在线）。

7.成交方式：

采用比价方式，视情况需进行二次报价。

8. 采购单位联系人：周鸣燕

采购单位联系方式：0571-85311124

**供应商情况简介**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 单位名称 | |  | | | | | |
| 单位地址 | |  | | | | | |
| 注册资金 | |  | | 企业性质 | |  | |
| 单位成立时间 | |  | | 联系电话 | |  | |
| 主要资质 | |  | | 电子邮箱 | |  | |
| 法定代表人 | |  | | 开户银行 | |  | |
| 总经理 | |  | | 银行帐号 | |  | |
| 职工人数 | |  | | 税号 | |  | |
| 企业流动资金 | |  | | 企业净资产 | |  | |
| 上一年度  主营业务收入 | |  | | 上一年度  净利润 | |  | |
| 服务案例 | 采购人 | | 采购内容 | | 成交价（元） | | 联系人及电话 |
|  | |  | |  | |  |
|  | |  | |  | |  |
| 单位简介 | | 盖章  年 月 日 | | | | | |

**报价表**

项目名称： 项目编号：**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **编号** | **项目内容（注明标准要求）** | **数量** | **单价** | **价格**（单位元） |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |
| …… |  |  |  |  |
|  | 合计： | | |  |

注：

1、中标供应商应针对采购项目安排专职对接负责人，对项目全程提供对接服务；

2、设备货物类采购：

（1）中标供应商提供的商品必须是全新的正品原装，若属仿品或假货，一经发现按合同双倍金额赔偿；

（2）中标供应商应按法律法规规定对采购设备给予3年三包服务，提供书面售后服务操作具体规程；

（3）中标供应商负责送货，按采购单位要求送到指定地点；

3、以上报价含所有税费，中标供应商需提供增值税专用发票。

供应商：（盖章）

法定代表人：（签字或盖章）